Мобильный измеритель коэффициента отражения ИКМО18


Актуальность измерения коэффициента отражения покрытий СВЧ-диапазона
· Широкое внедрение технологии малой заметности;
· Развитие антенной техники (градиентное покрытие зеркал);
· Необходимость контроля качества покрытий на этапе разработки и производства;
· Необходимость контроля качества покрытий в процессе эксплуатации.

Требования к мобильному измерителю коэффициента отражения
· Малые размеры и масса;
· Возможность работы вне помещений;
· Простота и удобство применения;
· Невысокая стоимость;
· Низкие эксплуатационные расходы;
· Широкий динамический диапазон измерения КО (до 40 дБ);
· Измерения в широкой полосе частот.

Портативный измеритель коэффициента отражения в традиционном исполнении
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1 - портативный ВАЦ;  2 – фазостабильный радиочастотный кабель; 3 - антенный зонд; 4 - исследуемое покрытие; 5 - металлическая  пластина. 


Недостатки традиционного решения:
· Дороговизна решения (ВАЦ, фазостабильный кабель 1.5 м);
· Уменьшение динамического диапазона измерения КО на 3…6 дБ (ослабление кабеля);
· Недолговечность фазостабильного кабеля (невозможность векторной компенсации фоновых отражений);
· Сложность реализации алгоритмов обработки измерительной информации средствами пользовательского интерфейса ВАЦ (цифровая фильтрация, векторное вычитание, Time Domain);
· Высокая квалификация операторов. 


Предлагаемый портативный измеритель коэффициента отражения
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1 - планшетный компьютер; 2 - USB интерфейсный кабель; 3 - рефлектометр; 4 - антенный зонд; 5 - исследуемое покрытие; 6 - металлическая пластина.

Достоинства предлагаемого решения:
· Относительная дешевизна решения (рефлектометр, отсутствие фазостабильного кабеля);
· Увеличенный динамический диапазон измерения КО по сравнению с традиционным решением (отсутствие ослабление кабеля);
· Улучшенная фазовая стабильность (жесткое механическое соединение рефлектометра и антенны);
· Простота реализации алгоритмов обработки при помощи  ПК (цифровая фильтрация, векторное вычитание, Time Domain);
· Удобный пользовательский интерфейс;
· Возможность администрирования;
· Низкая квалификация операторов. 
Состав мобильного измерителя коэффициента отражения ИКМО18
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	Внешний вид составных частей
	
	Измеритель ИКМО18 в транспортировочном кейсе




	№
	Наименование составной части
	Кол-во, шт.
	Примечание

	
	
	
	

	1
	Компьютер планшетный ударопрочный в составе:
	1
	

	1.1
	Планшет DELL Latitude 7212
	1
	В комплекте со штатной аккумуляторной батареей

	1.2
	Дополнительная аккумуляторная батарея 2-cell (34Wh) Lithium Ion
	3
	

	1.3
	Зарядное устройство для планшета DELL Latitude 7212
	1
	

	1.4
	Жесткая ручка для планшета DELL Latitude 7212
	1
	

	1.5
	Ремни для фиксации планшета на теле оператора
	1
	

	1.6
	Сумка для переноски планшета
	1
	

	
	
	
	

	2
	Рефлектометр в составе:
	1
	

	2.1
	Рефлектометр CABAN R180
	1
	

	2.2
	Кабель интерфейсный USB
	1
	Соединение рефлектометра и планшетного компьютера

	
	
	
	

	3
	Набор рупорных антенн с коаксиально-волноводными переходами в составе:
	1
	

	3.1
	Антенна рупорная в диапазоне  2,59 – 3,94 ГГц
	1
	 Тип соединителя N(f)

	3.2
	Антенна рупорная в диапазоне  3,94 – 5,64 ГГц
	1
	 Тип соединителя N(f)

	3.3
	Антенна рупорная в диапазоне  5,64 – 8,15 ГГц
	1
	 Тип соединителя N(f)

	3.4
	Антенна рупорная в диапазоне  8,15 – 12,05 ГГц
	1
	 Тип соединителя N(f)

	3.5
	Антенна рупорная в диапазоне  12,05 – 17,44 ГГц
	1
	 Тип соединителя N(f)

	3.6
	Пластина калибровочная металлическая 230 × 230 мм
	1
	

	3.7
	Кейс транспортировочный ударопрочный
	1
	

	3.6
	Ключ с нормированным усилием 19 мм, 1,35 Нм
	1
	

	4
	Комплект документация в составе:
	1
	

	4.1
	Антенна рупорная. Паспорт
	7
	Для каждой рупорной антенны из набора (поз. №3).

	4.2
	Свидетельство о поверке на рефлектометр CABAN R180
	1
	


Примечание: Тип планшетного компьютера, сумки для переноски и кейса транспортировочного может изменяться по согласованию с заказчиком.

Метрологические характеристики измерителя КО

	Наименование характеристики
	Значение 

	Диапазон рабочих частот, ГГц:
	2,59…17,44 

	Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала  
	±2,5 х10-6

	Диапазон измерений модуля коэффициента отражения
	0 … 1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения в диапазоне частот 1МГц…12ГГц (12…18ГГц):

	

	от минус 15 до 0 дБ
	±1,0 дБ / ±10° ( ±1,2 дБ / ±12°)

	от минус 25 до минус 15 дБ
	±2,0 дБ / ±15° (±2,6 дБ / ±18°)

	от минус 35 до минус 25 дБ
	±6,0 дБ / ±35° (±8,1 дБ / ±41°)




Примеры использования ИКМО18
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